

表1 参数性能

|  |  |
| --- | --- |
| 型号： | SY-80 |
| 尺寸\*\*： | L1400mm X W620mm X H1435mm |
| 装箱尺寸\*\*： | L1500mm X W700mm X H1600mm |
| 工作台面高： | 750mm |
| 承重能力： | 80kg |
| 净重\*\*： | 150kg |
| 带宽： | 9mm-15mm |
| 带盘： | 带圈纸芯内径200mm-210mm  带圈外径400mm-450mm  带圈宽度170-190mm |
| 捆扎速度\*\*： | ≤2.0秒/道 |
| 捆扎规格： | 最小包装尺寸：W80mm X H60mm，最大为框架内规格 |
| 粘合方法： | 热熔法 |
| 粘结方式： | 底部粘接，粘接面≥90%，粘接位置偏差≤2mm |
| 捆扎紧度： | 0-70kg |
| 功率： | 500W,3A |
| 电源： | 1P,220V,50-60HZ(标准参照机器铭牌) |
| 工作噪音： | ≤75dB(A) |
| 可调选项： | 框架规格，带宽 |
| 说明：\*\*标准框架W800mm X H600mm  \*随时变更不另行通知 | |